**เอกสารแนบท้ายรายการประกอบแบบ**

**โครงการปรับปรุงอาคารเทพรัตนราชสุดา ชั้น 1-4 จำนวน 12 ห้อง เป็นศูนย์การเรียนรู้ใบลานศึกษา**

**และศิลปวัฒนธรรมล้านนา**

**----------------------------------**

เอกสารแนบท้ายรายการประกอบแบบฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

1. รายละเอียดการจัดทำประตูบานเปิดแบบประตูวิหาร (D4)
	1. เป็นชุดประตูบานไม้สักอบแห้ง ต่อไม้ได้ไม่เกิน 3 ชิ้น/ต่อบาน (ตามแบบรูปรายการ)
	2. แกะสลักจากแผ่นไม้สักตามรูปแบบที่กำหนด คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานอาจจะพิจารณาปรับเปลี่ยนได้ตามความสวยงามและเหมาะสม
2. รูปแบบบานประตูแกะสลัก



1. รูปแบบหัวซุ้มประตูด้านบน เป็นลวดลายหม้อบูรณฆฏะ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอรูปแบบให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ
	1. ความหนาของชุดบานประตู (หลังการแกะสลัก) ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว วัดความหนาที่กรอบบาน
	2. ทาสีทองและสีแดงตามรูปแบบที่กำหนด หรือให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน
	3. อุปกรณ์และการติดตั้งชุดบานประตูให้เป็นไปตามแบบรูปรายการกำหนด
	4. ส่วนประกอบอื่น ๆ นอกจากที่กำหนดข้างต้น ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ

2

1. งานผนังไม้ W7 ให้ผู้รับจ้างทำการทาเคลือบน้ำยากันปลวก กันมอด ทุกชิ้น
2. ห้ามผู้รับจ้างใช้ลิฟท์ประจำอาคารในการขนของหรือวัสดุก่อสร้าง
3. ห้ามผู้รับจ้างล้างวัสดุ อุปกรณ์ในห้องน้ำประจำอาคาร เพราะอาจเกิดการอุดตันในระบบท่อน้ำได้
4. การใช้เฉดสีทาอาคารหรือส่วนอื่นใด หากไม่ได้ระบุรายละเอียดไว้ในแบบรูปรายการให้ผู้รับจ้างนำเสนอรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่